**Активное инвалидное кресло-коляска**

**Производитель:** Китай, Испания, Америка.

**Бренд: Вискинг, ОтоБок, Орасинг.**

**Гарантия:** 1 год

ОПИСАНИЕ:

**Инвалидная коляска**  относится к категории спортивных колясок. Улучшенная конструкция коляски повышает маневренность, управляемость и удобство в использовании.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Задние колеса, регулируемые по высоте

Быстросъемные задние колеса с кнопочной фиксацией

Стояночный тормоз задних колес

Ручки для сопровождающего лица складные

Подлокотники откидные

Подлокотники, регулируемые по высоте

Удобный карман в спинке

Подножки, регулируемые о высоте

Спинка и сиденье оснащены ремнями с регулируемой жесткостью

Регулировка спинки по высоте

Застегивающийся карман под сиденьем

Подушка сиденья съемная

**Активное инвалидное кресло-коляска**  с независимой подвеской. Инвалидное кресло оснащено складной рамой с механизмом складывания по вертикальной оси.

Особенности:

* Ручки для сопровождающего лица складные с кнопочной фиксацией
* Спинка регулируется по углу наклона
* Подлокотники откидные регулируются по вертикали в 3 положениях
* Система индивидуальной регулировки ремней спинки и сиденья
* Подножки регулируются по длине голени в 9 положениях
* Опоры для ног могут соединяться в единую опору
* Шины передних колес цельнолитые
* Передние колеса, регулируемые по углу наклона
* Задние колеса быстросъемные, с кнопочной фиксацией, регулируются по вертикали в 4 положениях
* Общая высота коляски инвалидной регулируется в 4 положениях
* Пластиковая защита спиц

Инвалидное кресло оснащено ремнями для голени, независимой подвеской задних колес, съемными подушками спинки и сиденья, карманами для мелочей на спинке (2 шт.).
Данная инвалидная коляска может использоваться в качестве прогулочной или комнатной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина сиденья (варианты исполнения)

36-38-40-43-45-48 см

Глубина сиденья

43 см

Вес коляски (варианты исполнения)

13.3-13.5-13.7-13.9-14.1-14.3 кг

Общая ширина (варианты исполнения)

60-62-64-67-72-74 см

Общая длина

85 см

Ширина в сложенном состоянии

34 см

Угол наклона спинки

80°-90°

Грузоподъемность

130 кг

Высота спинки

32-38 см

Общая высота

78-84 см

Вес рамы

9.7-9.9-10.1-10.3-10.5-10.7 кг